|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KARTA PRODUKTU**  **Wózek funkcyjny anestezjologiczny z wyposażeniem.** | | | |
| **L.p.** | **OPIS WYMOGU** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Korpus wózka (szafki) o szerokości 600 mm i wysokości roboczej 1010 mm. | TAK |  |
|  | 4 podwójne, łożyskowane kółka o śr. 125 mm w tym 2 koła z hamulcem oraz 1 z blokadą kierunkową. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w 6 szuflad: 2 szuflady płytkie, wys. 43 mm , 4 szuflady średnie, wys. 70 mm. | TAK |  |
|  | Nadstawka blatu 645x605x100mm. | TAK |  |
|  | Reling do mocowania akcesoriów, część do wykorzystania 460mm, max obciążenie do 20 kg | TAK |  |
|  | Uchwyt mocujący na akcesoria. | TAK |  |
|  | Uchwyt mocujący do podajnik na igły oraz strzykawki . | TAK |  |
|  | Zasobnik/podajnik na igły oraz strzykawki montowany nad blatem wózka wyposażony w 3 większe oraz 5 mniejszych pojemników z przejrzystego 600x200x410mm, | TAK |  |
|  | Półka 600x300 bezpieczne obciążenie robocze 15kg. | TAK |  |
|  | Podgrzewana szuflada na narzędzia.  Regulacja i kontrola przez użytkownika, max. regulacja do 400 C | TAK |  |
|  | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  |

…………………………………………………………...

*/Podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta/*