|  |
| --- |
| **KARTA PRODUKTU** **FARB DO MALOWANIA ŚCIAN I SUFITÓW** |
| **L.p.** | **OPIS WYMOGU** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Farba wodorozcieńczalna, bez zawartości rozpuszczalników i plastyfikatorów (potwierdzenie odpowiednim certyfikatem wymaganych właściwości) | TAK |  |
|  | Farba wykonana w technologii E.F.L. (przyjazna dla środowiska, ekologiczna, z przeznaczeniem do stosowania wewnątrz pomieszczeń, bez zawartości Lotnych Związków Organicznych oraz nieprzyjemnego zapachu) | TAK |  |
|  | Odporność na szorowanie na mokro według Pn-EN-13300: min. klasa 2 | TAK |  |
|  | Spoiwo: latex syntetyczny wg DIN 55 945 | TAK |  |
|  | Zdolność krycia: klasa 2 w zakresie 150-190 ml/m2 | TAK |  |
|  | Odporność na łagodne (nie zawierające alkoholi) środki dezynfekcyjne i detergenty | TAK |  |
|  | Skala połysku farby (odbicie światła od powłoki): głęboki mat -mat (0- 10) | TAK |  |
|  | Dostępność wskazanych kolorów i rodzajów farb | TAK |  |
|  | Termin realizacji zamówienia: możliwie jak najszybszy (nie dłuższy niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia) | TAK |  |
|  | Karta informacyjno-techniczna farb wraz z poświadczeniem, że wyrób posiada oznaczenie CE spełniające dyrektywy UE i dopuszczony jest do stosowania w pomieszczeniach ochrony zdrowia. | TAK |  |
|  | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  |

 …………………………………………………………...

 */Podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta/*