|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **OPIS WYMOGU** | **PAREMATRY OFEROWANE** |
|  | **KAMERA IP do użytku wewnętrznego HIKVISION DS-2CV1021G0-IDW1 lub równoważna. Warunki równoważności:** |  |
|  | Wielkość matrycy: 2 Mpx |  |
|  | Kompresja: H.264/H.264+ lub wyższa |  |
|  | Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45) i WIFI |  |
|  | Zasilanie: zasilacz sieci 220/230V |  |
|  | Klasa szczelności co najmniej IP66 |  |
|  | Uchwyt do montażu naściennego |  |
|  | Dostęp przez WWW oraz dołączoną aplikację na PC w trybie podziału ekranu na 16 lub więcej kamer. |  |
|  | Kąt widzenia >=110 stopni. |  |
|  | Wbudowany mikrofon |  |
|  | Gwarancja: 3 lata |  |
|  | **Wyświetlacz** |  |
|  | Rozdzielczość: UHD |  |
|  | Przekątna ekranu: 40’’ |  |
|  | Porty: HDMI |  |
|  | **Rozdzielacz 220/230V** |  |  |
|  | Typ: sześcian |  |  |
|  | **Switch 5 portowy 10/1001000 Mb/s** |  |  |
|  | Ilość portów LAN: 5 |  |  |

…………………………………

Podpis oferenta