|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KARTA PRODUKTU**  **ZGRZEWARKA ROLKOWA SZT. 1** | | | |
| **LP.** | **OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021/2022 . | TAK |  |
|  | Zgrzewarka rolkowa, szerokość zgrzewu 12 mm(+/- 2 mm). | TAK |  |
|  | Automatyczny start/stop napędu. | TAK |  |
|  | Wymiary (dł. x szer. x wys.) 570 x 260 x 160 mm, (+/- 10 mm) waga max 15 kg (+/- 1kg). | TAK |  |
|  | Wyświetlacz temperatury zgrzewu. | TAK |  |
|  | Zakres temperatur pracy 0-220 stopni Celsjusza. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia odległości zgrzewu od krawędzi rękawa w zakresie 0 - 35 mm. | TAK |  |
|  | Automatyczne przełączanie w tryb postoju. | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | Czas dostawy max. 14 dni od daty złożenia zamówienia. | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim w formie papierowej. | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez kierownika Działu Sterylizacji. | TAK |  |

…………………… dn…………………….. ………………………………

Podpis Wykonawcy