|  |
| --- |
| **KATRA PRODUKTU****Obuwie ochronne-operacyjne** |
| **L.p.** | **OPIS WYMOGU** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PAREMATRY OFEROWANE** |
| 1. 1
 | Obuwie zgodne z PN-EN ISO 20347:2012. | TAK |  |
| 1. 2
 | Obuwie wykonane z syntetycznego materiału posiadającego właściwości antystatyczne. | TAK |  |
| 1. 3
 | Obuwie odporne na działanie detergentów, środków dezynfekcyjnych i wody.  | TAK |  |
| 1. 4
 | Obuwie jednorodne, wykonane z jednego odlewu, wolne od klejenia oraz innego rodzaju łączenia poszczególnych elementów, nienasiąkliwe, nieprzemakalne. | TAK |  |
| 1. 5
 | Podeszwa antypoślizgowa o odporność poślizgu zgodnie z wymaganiami SRC bez wkładki wewnętrznej.  | TAK |  |
| 1. 6
 | Kształt obuwia anatomicznie wyprofilowany, styk ze stopą w części palców oraz śródstopia.  | TAK |  |
| 1. 7
 | Po obu stronach bocznych otwory wentylacyjne. | TAK |  |
| 1. 8
 | System paska podtrzymującego piętę, możliwość łatwego demontażu paska. Zamawiający dopuści obuwie bez paska. | TAK |  |
| 1. 9
 | Obuwie nadaje się do mycia i dezynfekcji w myjniach w temp. max. do 90°C oraz do sterylizacji w autoklawach zgodnie EN ISO 13832-1: 2004, 134 ° C / 70 minut  | TAK |  |
| 1. 10
 | Rozmiar dostarczonego obuwia od nr 35 do nr 48.  | TAK |  |
| 1. 11
 | Do wyboru co najmniej 3 kolory obuwia.  | TAK |  |
| 1. 12
 | Obuwie posiada certyfikat – podać jaki – dołączyć jako załącznik. | TAK |  |
| 1. 13
 | Gwarancja minimum 12 m-ce. | TAK |  |

 …………………………………

 Podpis oferenta