Załącznik nr 2 do Zaproszenia

KARTA OCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –Wymagania dla

**FOTELA ROZKŁADANEGO JEDNOOSOBOWEGO Z FUNKCJĄ SPANIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia  | Parametr Wymagany | Parametr Oferowany |
| 1 | Fotel /sofa/ rozkładany do spania dla jednej osoby, zastosowanie dwufunkcyjne /siedzenie-wypoczynek / oraz spanie - z pojemnikiem na pościel. | Tak |  |
| 2 | Stelaż-rama siedziska i oparcia oraz zagłowia wykonane z tarcicy suchej iglastej o grubości 32-36 mm, szerokości /wysokości / 70 mm (+/- 1 cm) , wilgotności 14-16%, złącza czopowane. | Tak |  |
| 3 | Skrzynia na pościel wykonana z drewna suchego iglastego o wilgotności 14-16% o grubości 22 mm (+/- 0,5 cm) ,dno skrzyni wyłożone płytą pilśniową twardą lakierowaną białą o grubości 3,2 mm (+/-2 mm). | Tak |  |
| 4 | Wymiary fotela /sofy/ głębokość 100 cm (+/- 1cm), wysokość 98 cm (+/- 1 cm), szerokość 100 cm (+/- 1 cm), wysokość boku 54 cm (+/- 0,5 cm), grubość boku 10 cm (+/- 0,5 cm). Powierzchnia spania 195 cm (+/- 1 cm) x 80 cm (+/- 0,5 cm),  | Tak |  |
| 5 | W leżysku zastosowano formatkę sprężynową typu BONELL grubość drutu 2,2 mm /standard/ , formatka sprężynowa obłożona obustronnie oraz z góry pianką poliuretanową typu HR 30 grubości 30 mm lub innym materiałem o podobnych właściwościach. | Tak |  |
| 6 | Leżysko, front skrzyni oraz boki wyścielone owatą (watoliną tapicerską) meblową, następnie pokryte tkaniną meblową tapicerską obiciową w kolorze szarym , gramatura od 350 do 450 g/m2, wytrzymałość na ścieranie 80000-100000 cykli.  | Tak |  |
| 7 | Do spodu fotela/sofy/ mocowane ślizgacze meblowe zabezpieczające przed rysowaniem podłogi .  | Tak |  |
| 8 | Fotel /sofa/ rozkładany do przodu w tzw rozkładanie harmonijkowe przy pomocy automatu / podnośnika / meblowego typu "clik-clak".  | Tak |  |
| 9 | Rozkładanie fotela /sofy/ jest łatwe i praktyczne.  | Tak |  |
| 10 |  Gwarancja na wszystkie elementy fotela 24 miesiące. | Tak |  |

 ………………………………………….

 Podpis Oferenta